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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ	
«АЛМАТИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

	040700 Алматы облысы, Іле ауданы Өтеген батыр кенті, «Қуат» ық-ауд., Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі № 35               тел: 8 (727) 251-74-83, 8 (727) 388-01-95, факс: 8 (72752) 2-19-22, GKP_ARDKB@mail.ru, www.ARDB.kz



ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области»,объявляет о проведении  закупа способом запроса ценовых предложений для доукомплектования установленного оборудования, для отделения ОРИТ на общую сумму -12 769 100    ( двенадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто) тенге,00 тиын,  на 2017 год  в соответствий с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК № 1729 от 30 октября 2009 года.
       1.Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе 3-4, главе 9 п.106.111. Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2017г.
        2.Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в приложении №1,№2.
        3.Ценовые предложения с документами, подтверждающими квалификационными требования поставщика, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками будут приниматься в срок с 15-00 часов 13 июня  2017 года, 5-этаж, кабинет 505(планово- финансовый отдел), с 08:30 до 17:30 часов.
          4. Оканчательный срок предоставления ценовых предложений до 15-00 часов  16 июня  2017 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16:00 часов 16 июня 2017 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет(планово- финансовый отдел).
       5.Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
       6. Требуемый срок поставки 15 календарных дней согласно заявки до 31.12.2017г
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-483,8(72752)2-19-22 (внутр.1047) или по электронной почте GKP_ARDKB@mail.ru.




Директор                                      Нурбаев Р.М.
Приложение №1
	№
	Наименование изделий медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Выделенная сумма в тенге
	Место поставки
	Срок и условия поставки

	1
	Набор юстировочный (сервисный набор) для аппарата ИВЛ «Infant Flow Sipap», артикул №777242-101
	

Шт.
	1
	479 000,00
	479 000,00
	ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская  клиническая больница» 040700,
п.Отеген батыр, 
мкрн Куат,
ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35
	В течении 15 календарных дней согласно заявки до
31.12.2017 г.

	2
	Увлажнитель РМН 7000 для аппарата ИВЛ «Infant Flow Sipap
	Шт.
	1
	507 000,00
	507 000,00
	
	

	3
	Адаптер для увлажнителя на аппарат ИВЛ «Infant Flow Sipap»,
артикул №52105
	Шт.
	3
	63 000,00
	189 000,00
	
	

	
	Запланированная сумма на аппарат «Infant Flow SiPAP»
	
	1 175 000,00
	
	

	4
	Датчик воздушного потока неонатальный для аппарата ИВЛ «AVEA», артикул № 16465
	Шт.
	2
	322 000,00
	644 000,00
	
	

	5
	Датчик кислорода для аппарата ИВЛ «AVEA», артикул № 68289
	Шт.
	2
	213 500,00
	427 000,00
	
	

	6
	Фильтр выдыхаемого воздуха (бактериальный фильтр) для аппарата ИВЛ «AVEA», артикул №33987
	Шт.
	2
	112 000,00
	224 000,00
	
	

	7
	Фильтр воздушный (5 шт./уп.) для аппарата ИВЛ «AVEA»,
артикул №71670
	Уп.
	2
	5 000,00
	10 000,00
	
	

	8
	Аккумуляторная батарея, для аппарата ИВЛ «AVEA», артикул №68339
	Шт.
	2
	533 300,00
	1 066 600,00
	
	

	9
	Увлажнитель РМН 1000 для аппарата ИВЛ «AVEA»
	Шт.
	1
	507 000,00
	507 000,00
	
	

	
	Запланированная сумма на аппарат «AVEA»
	
	2 878 600,00
	
	

	10
	Датчик кислорода для аппарата ИВЛ «VELA», артикул №16101
	Шт.
	5
	302 400,00
	1 512 000,00
	
	

	11
	Датчик воздушного потока для аппарата ИВЛ «VELA», артикул №15972
	Шт.
	5
	233 100,00
	1 165 500,00
	
	

	12
	Аккумуляторная батарея (2уп. по 2бат) для аппарата ИВЛ «VELA», артикул №21542
	Шт.
	3
	874 000,00
	2 622 000,00
	
	

	13
	Набор сервисный для аппарата ИВЛ «VELA», артикул №11416
	Шт.
	5
	163 800,00
	819 000,00
	
	

	14
	Материнская плата
	Шт.
	2
	1 298 500,00
	2 597 000,00
	
	

	
	Запланированная сумма на аппарат «VELA» (TBird)
	
	8 715 500,00
	
	





                            Директор                                                     Нурбаев Р.М.
Приложение №2. Техническая спецификация
	[bookmark: _GoBack]№ 
	Наименование изделий медицинского назначения
	Техническая спецификация

	
Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SIPAP»

	1
	Набор юстировочный (сервисный набор) для аппарата ИВЛ «Infant Flow Sipap», артикул №777242-101
	Описание.
Состав: Аккумуляторная батарея, датчик кислорода, 10 микронный фильтр кислорода, уплотнительные кольца размером 1/8"X1/4" и 1/4"X3/8", распылитель воздуха, ограничитель распыления воздуха, обратные клапана воздуха, фильтр воздушной смеси.
1. Установить набор юстировочный, настроить и провести калибровку аппарата неинвазивной вентиляции легких у новорожденных  «Infant Flow SiPAP».
1. Гарантийный срок на аппарат неинвазивной вентиляции легких у новорожденных  «Infant Flow SiPAP»- 1,5 года

	2
	Увлажнитель РМН 7000 
для аппарата ИВЛ
 «Infant Flow Sipap
	Рабочие режимы: масочный, инвазивный, ручной.
Напряжение питания: 220 В, переменный ток, 50/60 Гц;
Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт;
Номинальный поток: 5 – 60 л/мин;
Установка температуры: пациент – 30 - 40 °С, резервуар – 26 – 43 °С. Шаг 1 °С.
Мониторинг температуры: пациент – 10 - 45 °С, резервуар – 10 – 55 °С. Шаг 0,1 °С.
Тревоги: пациент – низкая температура, высокая температура, резервуар - низкая температура, высокая температура, отключение температурного датчика, отключение нагревательной проволоки.
Комплектация: увлажнитель, температурный датчик, нагревательная проволока.
Габариты (без резервуара для воды): (ВхШхГ) 145мм х 140мм х 180 мм
Вес: 1,3 кг.
1. Установить увлажнитель, настроить и провести калибровку аппарата неинвазивной вентиляции легких у новорожденных  «Infant Flow SiPAP».

	3
	Адаптер для увлажнителя 
на аппарат ИВЛ 
«Infant Flow Sipap»,
артикул №52105
	Описание: адаптер для соединения увлажнителя с нагревательной проволокой дыхательного контура. 
Вес: 30 г.
Состав: пластик, сталь.
Цвет: голубой

	«Система искусственной вентиляции легких у взрослых, 
детей и новорожденных «AVEA»

	4
	Датчик воздушного потока неонатальный для 
аппарата ИВЛ «AVEA», 
артикул № 16465
	Неонаталльный датчик потока для аппарата искусственной вентиляции легких новорожденных, Предназначен для использования с оборудованием для искусственной вентиляции легких «Care Fusion». 
1. Установить датчик воздушного потока, настроить и провести калибровку аппарата ИВЛ «AVEA»

	5
	Датчик кислорода для аппарата ИВЛ «AVEA», артикул № 68289
	Предназначен для измерения o2 парциальное давление. Датчик работает по принципу гальванической ячейки. Газовую смесь, подлежащих мониторингу диффундирует через мембрану в пластиковый жидкого электролита датчика. Электролит содержит рабочий электрод (золотой электрод), а противоположный электрод (электрод свинца). Кислород, подлежащий мониторингу электрохимически восстанавливается на рабочем электроде.  
1. Установить датчик кислорода, настроить и провести калибровку аппарата ИВЛ «AVEA»

	6
	Фильтр выдыхаемого воздуха (бактериальный фильтр)
 для аппарата ИВЛ «AVEA», артикул №33987
	Фильтр выдыхаемого воздуха – бактериальный, пластмассовый с бумажной основой внутри. Только для аппарата ИВЛ «AVEA». Многоразовая (25 пациентов)
1. Установить бактериальный фильтр, настроить и провести калибровку аппарата ИВЛ «AVEA»

	7
	Фильтр воздушный (5 шт./уп.) для аппарата ИВЛ «AVEA», 
артикул №71670
	Набор фильтров для предотвращения попадания пыли внутри ИВЛ аппарата.

	8
	Аккумуляторная батарея, 
для аппарата ИВЛ «AVEA», артикул №68339
	Тип аккумулятора: Никелево-металлогидридный (Ni-MH)
Напряжение: 24 В, ток переменный
Емкость: 4.5 А•ч
Габариты: 135мм х 95 мм х 34 мм
Вес: 1000 г.
Количество в комплекте: 1 шт/компл.
1. Установить аккумуляторную батарею, настроить и провести калибровку аппарата ИВЛ «AVEA»

	9
	Увлажнитель РМН 1000 для аппарата ИВЛ «AVEA»
	Напряжение питания: 220 В, переменный ток, 50/60 Гц;
Максимальная мощность: 85 Вт;
Максимальная мощность тока: 0,41 А
Номинальный поток: 5 – 60 л/мин
Температура воды в резервуаре: 40 – 80 °С
Габариты (без резервуара для воды): (ВхШхГ) 80мм х 140мм х 180 мм
Вес: 1 кг.
1. Установить увлажнитель, настроить и провести калибровку аппарата ИВЛ «AVEA»

	
	«Система искусственной вентиляции легких у взрослых и детей
«VELA» (TBird)

	10
	Датчик кислорода для аппарата ИВЛ «VELA», артикул №16101
	Напряжение:  10 –  15,5 мВ;
Рабочая температура: 5 – 40 °С;
Температура хранения: : -15 – 50 °С;
Диапазон измерений: 0 – 100 % О2; 
Линейность: ± 1%;
Габариты: длина – 47мм, 
диаметр – 23 мм, резьба М16.
Срок службы: 24 месяца
1. Установить датчик кислорода, настроить и провести калибровку аппарата ИВЛ «VELA»

	11
	Датчик воздушного потока для аппарата ИВЛ «VELA», артикул №15972
	Рабочая температура: 5 – 40 °С;
Температура хранения:  -15 – 50 °С;
Габариты: длина – 74мм, диаметр внешний– 26/22 мм.
Адаптер для подключения к системе: коннектор 6 pin.
1. Установить датчик воздушного потока, настроить и провести калибровку аппарата ИВЛ «VELA»

	12
	Аккумуляторная батарея (2уп. по 2бат) для аппарата ИВЛ «VELA», артикул №21542
	Тип аккумулятора: Никелево-металлогидридный (Ni-MH)
Напряжение: 12 В, ток переменный
Емкость: 4.5 А•ч
Габариты: 90мм х 67 мм х 36 мм
Вес: 250 г.
Количество в комплекте: 4 шт/компл.
1. Установить аккумуляторную батарею, настроить и провести калибровку аппарата ИВЛ «VELA»

	13
	Набор сервисный для аппарата ИВЛ «VELA», артикул №11416
	Состав: Уплотнительное кольцо – 2шт.
Обратный клапан – 2шт.
Шайба -2 шт
Уплотнительное кольцо на подаче – 2шт.
Зонтичный клапан 11/4” – 1шт.
Фильтр кислорода – 2шт.
Фильтр глушителя – 2шт.
Задний фильтр воздушный – 2шт.
Фильтр охлаждающего вентилятора 
(малый размер) – 1шт.
Фильтр охлаждающего вентилятора 
(большой размер) – 1шт. 
Поршень клапана вдоха – 1шт
Пружина – 1шт
Уплотнительное кольцо – 2шт
Уплотнительное кольцо клапана 
вдоха – 1шт
Прокладка поршня – 1шт
Батарея 3 В – 1шт
Прокладка клапана вдоха - 1 шт
1. Установить сервисный набор, настроить и провести калибровку аппарата ИВЛ «VELA»

	14
	Материнская плата
	Материнская плата состоит из электронных устройств, собранных в схему на печатной плате, датчиков и миниатюрной батареи, предназначенной для работоспособности часов и программного обеспечения.
Данная материнская плата не совместима с другими аппаратами/системами или компьютерной техникой.
На материнской плате установлены:
1.	центральный процессор
2.	переключатель режима нормальной работы/сервисного режима
3.	обнуляющие клапаны (клапаны сброса давления)
4.	разъем для подключения управляющего экрана  и сенсорной панели
5.	разъем для подключения управляющих кнопок
6.	разъем для подключения блендера газовоздушной смеси
7.	разъем для подключения питания
8.	разъем для подключения элемента питания
9.	датчик атмосферного давления
10.	датчик давления турбины
11.	датчик потока выдоха
              1. Установить сервисный набор, настроить и провести калибровку аппарата ИВЛ «VELA»
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