Объявление от 14.10.2024 года 
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Областная  детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области» объявляет о закупе  медицинских изделий и мед.технике  на 2024 год (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений в с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110  (далее – Правила)
2.Юр.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
3.Факт.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
4. Место поставки товара:  ГКП на ПХВ «ОДКБ » ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
5. Сроки и условия поставки:  С даты подписания договора в течении 45 дней , количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки срок действия  договора до 31.12.24г. 
6.Сумма закупки: см.приложение №1 
7. Способ проведения закупки: Запрос ценовых предложений
8. Название объявления: Закуп  товара  на 2024год.
9. Срок начала приема заявок: с 14 октября  2024года
10.Срок окончания приема заявок: Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, на 5 этаж в 505 кабинет до 21   октября  2024 года  09  часов 00 минут.
11.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:21 октября  2024 года 11 часов 00 минут. 
12. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
13. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
14. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок, наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика. 
15.  Решение об утверждении итогов закупа способом запроса ценовых предложений публикуется на интернет-ресурсе организатора закупок aodkb.kz
16. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295 


                   Директор                                                               Нурбаев  Р.М.









14.10.2024 жылғы хабарландыру
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде дәрілік заттардың, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдердің баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы

1. Сатып алуды ұйымдастырушы:" Алматы облысының Денсаулық сақтау басқармасы "ММ" Облыстық балалар клиникалық ауруханасы " ШЖҚ МКК 2024 жылға арналған  медициналық бұйымдар мен медициналық техниканы сатып алу туралы хабарлайды (бұдан әрі – Тауар) бюджет қаражаты есебінен тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына с-ға баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесі", Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы №110 бұйрығымен бекітілген (бұдан әрі-ереже)
2.Юр.Тапсырыс берушінің мекенжайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі, 35.
3.Факт.Тапсырыс берушінің мекенжайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі, 35.
4. Тауарды жеткізу орны: "ҰҚШҰ" ШЖҚ МКК "Алматы облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі, 35.
5. Жеткізу мерзімдері мен шарттары: Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күн ішінде, тауардың санын Тапсырыс беруші DDP ИНКОТЕРМС 2020 талаптарына қажеттілікке байланысты жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін шарттың қолданылу мерзімі 31.12.24 ж. дейін айқындайды.
6.Сатып алу сомасы: № 1 қосымшаны қараңыз
7. Сатып алу әдісі: баға ұсыныстарын сұрау
8. Хабарландырудың атауы: 2024 жылға товарды сатып алу .
9. Өтінімдерді қабылдауды бастау мерзімі: 2024 жылғы 14 қазан  нан  бастап
10.Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі: әлеуетті өнім берушілердің конвертке мөрленген Баға ұсыныстарын мына мекенжай бойынша ұсыну қажет: Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі, 35, 5 қабатқа 505 кабинетке 2024 жылғы 14 қазан  ға дейін 09 сағат 00 минут.
11.Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні мен уақыты: 2024 жылғы 14 қазан  11 сағат 00 минут.
12. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша сұрау салу талаптары мен сатып алудың үлгілік шартын сақтай отырып, дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға оның келісімін білдіру нысаны болып табылады.
13. Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлеміне медициналық бұйымдар жатады.
14. Баға ұсынысы бар мөрленген конверттің бет жағында әлеуетті өнім беруші: әлеуетті өнім берушінің атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, байланыс телефоны, электрондық мекенжайы, сатып алуды ұйымдастырушының атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, қатысу үшін әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы ұсынылатын тауарларды сатып алу атауын көрсетеді.
15. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында жарияланады aodkb.kz
16. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(727) 2-517-295
       
           
       Директор                                                               Нурбаев  Р.М.
№1 қосымша
Приложение №1
2024 жылға сатып алынатын тауарлардың тізбесі
Перечень закупаемых товаров на 2024г
	Лот
№ лота
	Тапсырыс берушінің атауы
Наименование заказчика
	Тауардың атауы*
Наименование товара*
	Өлшем бірлігі
Единица измерения
	Саны, көлемі
Количество, объем
	Жеткізу шарттары сәйкес 
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	Тауарларды жеткізу мерзімі
Срок поставки товаров
	Тауарларды жеткізу орны
Место поставки товаров
	Аванстық төлем мөлшері, %
Размер авансового платежа, %
	БҰС тәсілімен мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген сома (№лот бойынша), теңге
Сумма,  выделенная для ЗЦП (по лоту №), тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ГКП на ПХВ "ОДКБ"
	Дренажная система EVD для СМЖ с принадлежностями (вентрикулярная)
	шт
	2
	DDP
п.Отеген батыра
	С даты подписания договора в течении 30 дней  
	п.Отеген батыра мкр.Куат, ул. ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35
	0%
	290 000,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ГКП на ПХВ "ОДКБ"
	Дренажная система EVD для СМЖ с принадлежностями (вентрикулярная, с антимикробным покрытием)
	шт
	2
	DDP
п.Отеген батыра
	С даты подписания договора в течении 30 дней  
	п.Отеген батыра мкр.Куат, ул. ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35
	0%
	350 000,00
	
	

	3
	ГКП на ПХВ "ОДКБ"
	Бактерицидная ультрафиолетовая камера УФК-2 (для хранения стерильных инструментов)
	комп
	1
	DDP
п.Отеген батыра
	С даты подписания договора в течении 45дней  
	п.Отеген батыра мкр.Куат, ул. ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35
	
0%

	402 600,00
	
	

	4
	ГКП на ПХВ "ОДКБ"
	Стерилизатор воздушный 
	комп
	1
	DDP
п.Отеген батыра
	С даты подписания договора в течении 45  
	п.Отеген батыра мкр.Куат, ул. ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35
	
0%

	1 610 400,00
	
	

	5
	ГКП на ПХВ "ОДКБ"
	Микроскоп бинокулярный 
	комп
	1
	DDP
п.Отеген батыра
	С даты подписания договора в течении 45 дней  
	п.Отеген батыра мкр.Куат, ул. ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35
	
0%

	638 319,00
	
	


Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің толық сипаттамасы мен сипаттамасы №2 қосымшадағы техникалық ерекшелікте көрсетілген
            Полное описание и характеристика товаров, работ, услуг указаны в технической спецификации в приложении №2
           Сатып алуға бөлінген сома: 3 291 319,00 (Үш миллион екі жүз тоқсан бір мың үш жүз он тоғыз) теңге 00 тиын.
           Сумма, выделенная на закуп составляет: 3 291 319,00 (Три миллиона двести девяноста одна тысяча триста девятнадцать  ) тенге 00 тиын.

Директор                                               Нурбаев Р.М.

№2 қосымша
Приложение 2
Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
Техническая спецификация закупаемых товаров

	Лот
№ лота
	Тауардың атауы*
Наименование товара*
	Техникалық сипаттамасы
Техническая характеристика

	1. 
	Дренажная система EVD для СМЖ с при-
надлежностями (вентрикулярная)
	Дренажная система EVD для СМЖ с принадлежностями. Предназначена для дренирования СМЖ из боковых желудочков головно-го мозга, а также мониторинга давления и скорости течения СМЖ, для люмбального дренирования СМЖ при интракраниальных кровотечениях, субдуральных гематомах. Полностью интегрирована, собрана, стерильна и готова к применению. Система имеетповоротную шкалу давления для минимизации путаницы при условии одновременной видимости только одной шкалы, МРТ совместимое использование до 3 Тесла. Цветовая маркировка полосок для идентификации трубки пациента. Наличие встроенного увеличительного стекла на капельной камере для визуализации пульсации капания СМЖ. Наличие гидрофобного противомикробного вентиляционного отверстия помогающее предотвратить засорение. Конусовидное дно для точного измерения небольших объемов жидкости. Возможность использования как для вентрикулярного, так и люмбального дренирования. Регулируемая шкала градуирована как в мм. ртутного столба, так и в см. водного столба. 3-ходовой запорный кран для дополнительное измерения давления. Ёмкость капельной камеры не менее 100 мл. Объем дренажного мешка – не менее 700 мл. Вентрикулярный катетер, длина не менее 30 см, наружный диаметр не более 3 мм, внутренний диаметр не более 1,5 мм.

	2. 
	Дренажная система EVD для СМЖ с принадлежностями
(вентрикулярная, с антимикробным покрытием)
	Дренажная система EVD для СМЖ с принадлежностями. Предназначена для дренирования СМЖ из боковых желудочков головного мозга, а также мониторинга давления и скорости течения СМЖ, для люмбального дренирования СМЖ при интракраниальных кровотечениях, субдуральных гематомах. Полностью интегрирована, собрана, стерильна и готова к применению. Система имеет поворотную шкалу давления для минимизации путаницы при условии одновременной видимости только одной шкалы, МРТ совместимое использование до 3 Тесла. Цветовая маркировка полосок для идентификации трубки пациента. Наличие встроенного увеличительного стекла на капельной камере для визуализации пульсации капания СМЖ. Наличие гидрофобного противомикробного вентиляционного отверстия помогающее предотвратить засорение. Конусовидное дно для точного измерения небольших объемов жидкости. Возможность использования как для вентрикулярного, так и люмбального дренирования. Регулируемая шкала градуирована как в мм. ртутного столба, так и в см. водного столба. 3-ходовой запорный кран для дополнительное измерения давления. Ёмкость капельной камеры не менее 100 мл. Объем дренажного мешка – не менее 700 мл. Вентрикулярный катетер с антимикробные покрытием, длина не менее 30 см., наружный диаметр не более 3 мм., внутренний диаметр не более 1,5 мм.




Лот №3
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	 Бактерицидная ультрафиолетовая камера УФК-2 (для хранения стерильных инструментов)

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Бактерицидная ультрафиолетовая камера УФК-2 (для хранения стерильных инструментов)
	      Камера ультрафиолетовая бактерицидная УФК-2 (для хранения стерильных инструментов) горизонтального типа, располагается на ножках с колёсами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению.Предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами.
     Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого являются бактерицидные лампы, не продуцирующие озон. Более 60% излучения приходится на излучение длиной волны 254 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие. Камеры, благодаря конструктивным особенностям решётки, в которой расположен инструмент, обладает в 4 раза большей вместимостью по сравнению с полочками и шкафами с УФ-лампами. Выбор необходимого инструмента происходит оперативно – одним движением. Вместимость УФК достаточна для проведения непрерывного смешанного приема на протяжении 24 часов.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление.  Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.
Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия.
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения согласно условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	С даты подписания договора в течении 45 дней  
Адрес: п.Отеген батыра мкр.Куат, ул. ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	          Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. 
      Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


Лот №4
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Стерилизатор воздушный 

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основной блок:

	
	
	1
	Стерилизатор воздушный 
	          Стерилизатор воздушный из серии аппаратов с принудительным воздушным охлаждением стерилизационной камеры в напольном исполнении. Поставляется в комплекте с подставкой для напольной установки. Улучшенное охлаждение обеспечивается за счёт принудительной циркуляции воздуха и работает только при установленном бактерицидном фильтре (опция). Без фильтра охлаждение будет осуществляться естественным способом.
           Предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения. Стерилизатор используется для дезинфекции и сушки медицинских изделий.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление.  Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.
Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия.
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения согласно условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	С даты подписания договора в течении 45 дней  
Адрес: п.Отеген батыра мкр.Куат, ул. ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	       Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. 
       Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.



Лот №5
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Микроскоп бинокулярный 

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основной блок 

	
	
	1
	Микроскоп бинокулярный 
	      Применяется в лабораторной практике в различных областях медицины. Назначение: Диагностика различных заболеваний, проведение исследований в производственных и других лабораториях– бинокулярный микроскоп в наиболее полной комплектации для решения широкого спектра задач в научно-исследовательской деятельности, лабораторных исследованиях, медицине, биологии, химии.
Технические характеристики: Увеличение -  40х - 1000х (опционально -  до 2000х)., Визуальная насадка - бинокулярная поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы, межзрачковое расстояние 55–75 мм., Окуляры - широкопольные до WF 10х/18 мм., Желательно штатив - металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками., Источник света - светодиод (LED), 3 В, 0,5 Вт, с регулировкой интесивности.,                                         Фокусировка - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки, 
— диапазон фокусировки не менее 40 мм
— встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене
— механизм регулировки плавности хода.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление.  Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.
Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия.
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения согласно условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	С даты подписания договора в течении 45 дней  
Адрес: п.Отеген батыра мкр.Куат, ул. ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	      Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. 
       Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
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