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НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ	
«АЛМАТИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

	040700 Алматы облысы, Іле ауданы Өтеген батыр кенті, «Қуат» ық-ауд., Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі № 35               тел: 8 (727) 251-74-83, 8 (727) 388-01-95, факс: 8 (72752) 2-19-22, GKP_ARDKB@mail.ru, www.ARDB.kz



ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области»,объявляет о проведении  закупа способом запроса ценовых предложений на инструменты эндоскопические для проведения бронхоскопических манипуляций в комплекте на общую сумму -4 473 000 ( четыре миллиона четыреста семьдесят три тысячи) тенге,00 тиын,  на 2017 год  в соответствий с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК № 1729 от 30 октября 2009 года.
       1.Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе3- 4, главе 9 п.111 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2017г.
        2.Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в приложении №1,№2.
        3.Ценовые предложения с документами, подтверждающими квалификационными требования поставщика, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками будут приниматься в срок с 15-00 часов 18 марта 2017 года, 5-этаж, кабинет 505(планово- финансовый отдел), с 08:30 до 17:30 часов.
          4. Оканчательный срок предоставления ценовых предложений до 15-00 часов  30 марта  2017 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16:00 часов 30 марта 2017 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет(планово- финансовый отдел).
       5.Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
       6. Требуемый срок поставки до 31.12.2017г. по квартально после заключения договора..
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-483,8(72752)2-19-22 (внутр.1047) или по электронной почте GKP_ARDKB@mail.ru.

Директор                                      Нурбаев Р.М.




Приложение №1
	№
	Наименование
	ед.изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Инструменты эндоскопические для проведения бронхоскопических манипуляций в комплекте

	1
	Шпатель из набора инструментов хирургических с принадлежностями 165 мм
	шт
	1
	4 473 000,00
	4  473 000,00

	2
	Канюля из инструментов эндоскопических(канюля телескопическая для бронхоскопии, длина 365 мм, обзор 0, диаметр 2,9 мм)
	шт
	1
	
	

	3
	Канюля из инструментов эндоскопических (Канюля телескопическая для бронхоскопии, длина 490 мм ,обзор 0, диаметр 4,0мм)
	шт
	1
	
	

	4
	Захватывающие щипцы из инструментов эндоскопических (Захватывающие щипцы бронхоскопические, прямые зубчатые, длина 400мм,диаметр 4,0мм)
	шт
	1
	
	

	5
	Захватывающие щипцы из инструментов эндоскопических (Захватывающие щипцы бронхоскопические, прямые окончатые, длина 400мм,диаметр 4,0мм)
	шт
	1
	
	

	6
	Захватывающие щипцы из инструментов эндоскопических (Захватывающие щипцы бронхоскопические, прямые с крупными зубцами, длина 400мм,диаметр 4,0мм)
	шт
	1
	
	

	7
	Принадлежности для источника света. Кабель оптоволоконный из видеоэндоскопического универсального (кабель оптоволоконный 1800мм,диаметр 4,8 мм)
	шт
	2
	
	

	 
	Итого
	 
	 
	 
	4 473 000,00



                            Директор                                                     Нурбаев Р.М.













Приложение №2

	ЛОТ №
	Наименование
	Технические параметры

	1
	Инструменты эндоскопические для проведения бронхоскопических манипуляций в комплекте.
	Инструменты эндоскопические для проведения бронхоскопических манипуляций предназначен  для обследования внутренней поверхности дыхательных путей на всем их протяжении, начиная с горла, голосовых связок, гортани и трахеи вплоть до самого бронхиального дерева. Так же канюля бронхоскопическая должна применяться в случае попадания в респираторный тракт каких-либо посторонних мелких предметов.
Комплект должен состоять из:

Шпатель длина должна быть 165 мм.  Шпатель должен быть  изготовлен из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей медицинской  стали серий 410,  420, 304, 316 – 1 шт.

Канюля телескопическая для бронхоскопии. Канюля должна быть длиной 365 мм, диаметр должен быть 2.9 мм, угол обзора должен быть не более 0°. Для избежание возбудителя болезни Крейцфельда-Якобса - вирус губчатого энцефалита, канюля бронхоскопическая  должна иметь возможность автоклавироваться при температуре 134°С с экспозицией не менее18 мин.  Металлические элементы инструмента должны быть  изготовлены из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей медицинской стали марки  не ниже AISI серий 410,  420, 304, 316 – 1 шт.

Канюля телескопическая для бронхоскопии. Канюля должна быть длиной 490 мм, диаметр должен быть 4.0 мм, угол обзора должен быть не более 0°. Для избежание возбудителя болезни Крейцфельда-Якобса - вирус губчатого энцефалита, канюля бронхоскопическая  должна иметь возможность автоклавироваться при температуре 134°С с экспозицией не менее 18 мин.  Металлические элементы инструмента должны быть  изготовлены из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей медицинской стали марки  не ниже AISI серий 410,  420, 304, 316 – 1 шт.

Биопсийные и захватывающие щипцы с зубчатыми краями, с одной подвижной браншей. Длина щипцов должна быть 400 мм, в закрытом состоянии диаметр щипцов должен быть 4.0 мм, длина зубчатых бранш должна быть 10.0 мм. Биопсийные и захватывающие щипцы должны иметь кольцевой механизм управления. Металлические элементы инструмента должны быть  изготовлены из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей медицинской стали марки  не ниже AISI серий 410,  420, 304, 316 – 1 шт.

Захватывающие щипцы прямые/окончатые, с одной подвижной браншей. Длина щипцов должна быть 400 мм, в закрытом состоянии диаметр щипцов должен быть 4.0 мм, длина окончатых бранш должна быть 12.0 мм. Захватывающие щипцы должны иметь кольцевой механизм управления. Металлические элементы инструмента должны быть  изготовлены из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей медицинской стали марки  не ниже AISI серий 410,  420, 304, 316 – 1 шт.

Захватывающие щипцы прямые, с крупными зубцами направленные к нутри, с одной подвижной браншей. Длина щипцов должна быть 400 мм, в закрытом состоянии диаметр щипцов должен быть 4.0 мм, длина зубчатых бранш должна быть 12.0 мм. Захватывающие щипцы должны иметь кольцевой механизм управления. Металлические элементы инструмента должны быть  изготовлены из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей медицинской стали марки  не ниже AISI серий 410,  420, 304, 316 – 1 шт.

Принадлежности для источника света: Кабель оптоволоконный, универсальный, предназначен для работы с светодиодными и ксеноновыми  источниками света. Кабель оптоволоконный должен иметь индикатор исправности источника света, код желтый. Длина должна быть 1800 мм, диаметр 4.8 мм. Автоклавируемый при температуре не менее 134°C. – 2 шт.
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