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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ	
«АЛМАТИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

	040700 Алматы облысы, Іле ауданы Өтеген батыр кенті, «Қуат» ық-ауд., Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі № 35               тел: 8 (727) 251-74-83, 8 (727) 388-01-95, факс: 8 (72752) 2-19-22, GKP_ARDKB@mail.ru, www.ARDB.kz



ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области»,объявляет о повторном проведении  закупа способом запроса ценовых предложений на расходные материалы  на общую сумму -359 000( триста пятьдесят девять тысяч ) тенге,00 тиын,  на 2017 год  в соответствий с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК № 1729 от 30 октября 2009 года.
       1.Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе 3-4, главе 9 п.106.111. Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2017г.
        2.Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в приложении №1.№2
        3.Ценовые предложения с документами, подтверждающими квалификационными требования поставщика, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками будут приниматься в срок с 15-00 часов 19 июля 2017 года, 5-этаж, кабинет 505(планово- финансовый отдел), с 08:30 до 17:30 часов.
          4. Оканчательный срок предоставления ценовых предложений до 15-00 часов  21  июля  2017 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16:00 часов 21 июля 2017 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет(планово- финансовый отдел).
       5.Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
       6. Требуемый срок поставки до 31.12.2017г.по заявке после заключения договора.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-483,8(72752)2-19-22 (внутр.1047) или по электронной почте GKP_ARDKB@mail.ru.

Директор                                      Нурбаев Р.М.




Приложение №1
	№
	Наименование
	ед.изм
	кол-во
	цена
	сумма

	1
	Умягчитель воды для дезинфекционно-моечной машиной DGM
	шт
	1
	359 000,00
	359 000,00

	
	Итого
	
	
	
	359 000,00






                            Директор                                                     Нурбаев Р.М.























	





                   Спецификация к умягчителю воды для машин DGM

	№ лота

	
Наименование лота
	
Характеристика
	Единицы измерения

	
Кол-во

	1
	Умягчитель воды
	Габаритные размеры 270x480Х532 мм. Объем смолы 10 л.Максимальное давление воды 8.0 бар. Номинальный расход в соотв. с EN 14743 л/ч 1440. Номинальное давление (PN) бар 4 Рабочее давление EU (мин./макс.) бар 1.0 / 8.0 Рабочее давление UK (мин./макс.) бар 1.7 / 5.0 Падение давления при ном. расходе в соотв. с EN 14743 бар 1.0 Количество ионообменной смолы л 10 Номинальная емкость (EN 14743) / (CaCO3 ммоль/л) m³x°dH/ моль/ ppm 26 / 4.6 / 460 Емкость резервуара для рассола кг 12 Расход соли на одну регенерацию кг 1.5 Расход воды на одну регенерацию л 85 Класс защиты IP 51 Температура воды (мин./макс.) °C 5 / 30 Температура окружающей среды (мин./макс.) °C 5 / 40 Подсоединение к электрической сети В / Гц 230 / 50 Размеры: ширина x глубина x высота (W x D2 x H) мм 270 x 480 x 532 Высота подсоединения (A) / высота перелива (S) мм 403 / 270 Вес в рабочем состоянии, прибл. кг 40. Поставщик осуществляет монтажные, пусконаладочные работы умягчителя и подсоединение его к дезинфекционно-моечной машине DGM, проведение проверочных циклов мойки в дезинфекционно-моечной машине DGM. Поставщик должен иметь сертификат сервисного инженера разрешающий проводить сервисные работы  с дезинфекционно-моечной машиной DGM от производителя оборудования.
	шт
	1
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