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 Объявление
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
           п.Отеген батыр                                                                                        "01" июня  2018 год.



ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области», находящейся по адресу : Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 25, объявляет о проведении закупа запроса ценовых предложений по закупу  мед.техники   на 2018 год, на общую сумму 4 800 000(четыре миллиона восемьсот тысяч  ) тенге,00 тиын.
 Для участия в закупе по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729.
Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в приложении№1
Оканчательный срок предоставления конвертов с ценовыми  предложениеми: до 10-00 часов 07 июня   2018 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12:00 часов 07 июня 2018 года, по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет.
Ценовые предложения запечатываются в конверт, в котором указывается наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному выше, и содержит слова "Закуп способом запроса ценовых предложений" и "Не вскрывать до 12 часов 00 минут 07 июня 2018 года.
 Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
Требуемый срок поставки по устной заявке заказчика в течении 30 дней .
 Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295




Директор                                                     Нурбаев Р.М.




Приложение №1       

	№ 

	Наименование 
	Характеристика
	Ед. измерения

	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Стерилизатор паровой (модерннизированный) Паровой напольный стерилизатор. Горизонтальный способ загрузки. Автоматическое управление.
Непроходного типа
	Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металлов (хирургические инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и др.), резиновых изделий (хирургические перчатки и др.), изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), лигатурного шовного материала и др., воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. 
Объем стерилизационной камеры, л., не менее 100, Объем стерилизационной камеры, л., не менее 400*800, Рабочее давление пара в стерилизационной камере,      МПа (кгс/см2), не более 0,22 (2,2).    Напряжение, В 380 (400) ± 38 (40).  Номинальная мощность, кВт, не более 10. Род тока переменный однофазный  Частота, Гц 50 или 60.  Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм 400 ± 0,5.  Количество режимов стерилизации 2.  Параметры первого режима стерилизации:      рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,2 ± 0,02 (2,0 ± 0,2)     температура, º С 132 ± 2     время стерилизационной выдержки, мин. 20 + 2.  Параметры второго режима стерилизации:      рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,11 ± 0,02 (1,1 ± 0,2)     температура, º С 120 + 2     время стерилизационной выдержки, мин. 45 + 3. Кроме данных режимов стерилизации стерилизатор имеет укороченный режим, не предназначенный для стерилизации материалов и инструментов. Данный режим применяется в качестве прогревочного режима. Давление исходной воды, не менее, кгс/см2 230  , Стерилизатор оборудован встроенным автоматическим парогасителем.  Остаточная влажность простерилизованных материалов не более 1,5 %.  Норма расхода воды за один цикл работы стерилизатора не более 100 литров. Камера стерилизационная и парогенератор стерилизатора выполнены из нержавеющей  стали.  Внешние размеры, не более, мм., (Д×Ш×В) 1250×620×1500, Вес нетто, не более, кг 230. Высота загрузки 850 мм (регулируется  опорами +/- 20 мм).Средний срок службы стерилизатора составляет - 10 лет. Гарантия на оборудование 37 месяцев. Доставка оборудования к месту эксплуатации.  Поставщик должен произвести монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала на месте. Техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного периода не реже 1 раза в 3 месяца. Сертификат сервисного инженера, выданный производителем оборудования, не позднее 2017 года, срок действия сертификата  не менее 2-х лет. Документ, подтверждающий договорные отношения с сервисным инженером, имеющим данный сертификат, штатное расписание. Срок поставки оборудования 30дней с момента заключения договора.   
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