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 Объявление
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
           п.Отеген батыр                                                                                                     "02" ноября  2020 год.


1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области»
2.Юр.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
3.Факт.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
4. Место поставки товара:  ГКП на ПХВ «АРДКБ » ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
5. Сроки и условия поставки:  в течении 5 календарных дней с даты  получения заявки от Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности .
6.Сумма закупки: 12 690 000,00(Двенадцать миллионов шестьсот девяноста тысяч) тенге 00 тиын.
7.Условия оплаты: Оплата производится после выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору и будет производится после выделения денежных средств областным маслихатом.
8. Способ проведения закупки: Запрос ценовых предложений, к способу запроса ценовых предложений (далее – объявление) прилагаются перечень закупаемых товаров  (Приложение №1).
9. Название объявления: Закуп медицинских изделий требующему сервисного обслуживания.
10. Срок начала приема заявок: 02 ноября 2020года
11.Срок окончания приема заявок: 09 ноября  2020 года 10 часов 00 минут
12.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 09 ноября  2020 года 12 часов 00 минут
13. Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями, предусмотренными объявлением, проектом договора закупа, технической спецификацией закупаемых товаров.
14.Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 3-4 настоящих Правил. 
15. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:
-наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,
-наименование, адрес местонахождения организатора закупок,
-наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
16.  Решение об утверждении итогов закупа способом запроса ценовых предложений публикуется на интернет-ресурсе организатора закупок www.ardkb.kz
17. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295                  
 Директор                                                               Нурбаев Р.М.

Приложение №1
Перечень закупаемых товаров на 2020 год.
	№ лота
	Наименование
	Техническая характеристика
	Ед.
изм
	кол-во
	Цена выделенная на каждый лот, тенге
	Общая сумма выделенная на каждый лот, тенге

	1
	Бинокулярный непрямой офтальмаскоп для узкого зрачка с линзами


	Отличительные черты:
· Возможность наблюдения сетчатки глаза даже через маленький зрачок (до 2 мм) без дополнительного расширения его (зрачка);
· Возможность плавного изменения угла обзора позволяет наблюдать сетчатку с любой удобной точки зрения;
· Встроенная галогенная лампа дает свет, близкий по спектру к дневному.(должно быть наличие сертификата збк,ми)
Эргономичный дизайн:
Зеркало поворачивается очень плавно, а два разъема позволяют подключить кабель питания с любой стороны налобного крепления. Блок питания можно поставить на стол или закрепить на стене. Для удобного наблюдения симптомов различных заболеваний встроены УФ, синий и зеленый (Red-free) светофильтры. Их можно легко менять с помощью специальной ручки.
Особые возможности офтальмоскопа:
Поворачивая одновременно соответствующие ручки (изменения угла зрения и размера освещаемой области) можно плавно изменять одновременно угол зрения и освещаемую область. Даже с маленьким размером зрачка возможно добиться полной освещенности зоны осмотра.
Поворачивая эти рукоятки отдельно можно сформировать эллиптическую зону осмотра (как вертикальную, так и горизонтальную), что особенно актуально при осмотре периферии.
С помощью приборов, у которых оптика освещения и наблюдения двигаются только одновременно, обзор некоторых областей сетчатки может быть затруднен.
В полный набор поставки входят:
Офтальмоскоп, блок питания, стерилизуемый склеральный депрессор, зеркало для обучения (с его помощью посторонний наблюдатель может видеть тоже изображение, что и врач, проводящий исследование), бланки для зарисовки результатов наблюдения, кейс для транспортировки
Бесконтактная асферическая линза 20D 
с оптической силой 20 дптр для бинокулярной непрямой офтальмоскопии. 
Технические характеристики линзы 20D:
Увеличение изображения: 2.97x
Увеличение лазерного пятна: 0.34x
Статическое поле зрения: 50°
Рабочая дистанция: 47 мм
Световой диаметр: 48.0 мм
Вес линзы: 39 г
Материал линзы: пластик CR-39
Линза 28D
Самая распространенная линза для непрямой офтальмоскопии.
Бесконтактная асферическая линза 28D с оптической силой 28 дптр для бинокулярной непрямой офтальмоскопии.
Эта офтальмологическая линза часто используется для обследования детей. Дает хорошую визуализацию периферии сетчатки. Может быть использована для скрининга на ретинопатию недоношенных.
Технические характеристики линзы 28D:
Увеличение изображения: 2.13x
Увеличение лазерного пятна: 0.47x
Статическое поле зрения: 58°
Рабочая дистанция: 29 мм
Световой диаметр: 38.0 мм
Вес линзы: 22 г
Материал линзы: пластик CR-39
Спецификация:
	РЦ
	54 - 74 мм

	Минимальный диаметр зрачка
	2 мм

	Область подсветки
	Круг диаметром 19 мм, 50 мм или 80 мм
 (с расстояния 50 см)

	Фильтры
	УФ, Синий, Зеленый

	Лампа
	Галогеновая (L-51), 6V 10W

	Настройка головного крепления
	530 - 630 мм (также возможна подстройка 
по глубине)

	Габариты
	230 мм х 310 мм х 250 мм

	Вес
	480 г

	Напряжение
	120 / 230 вольт 50 Гц

	Потребление энергии
	20 Вт



	наб
	1
	2 990 000
	2 990 000,00

	2
	Система анализа пота в неонатальной диагностике 
	Компактный и эргономичный инструмент обновленный  классический метод индукции пота пилокарпин ионофорезом, с последующим непрерывным потоком анализа с использованием уникальной ячейки датчика . Результаты появляются быстро на дисплее.
Ранняя диагностика и лечение может значительно улучшить качество жизни и продолжительность жизни детей, рожденных с кистозным фиброзом (муковисцидозом). Доказанная диагностическая эффективность анализа концентрации электролитов в поте делает его жизненно важным для выполнения этого теста как можно скорее после рождения.

Данная  система сочетает в себе и минимизирует проверенные технологии сбора и анализа Макродакт и анализатор пота для применения на крошечных конечностях у новорожденных и детей грудного возраста, а также обеспечивает надежную лабораторную диагностику муковисцидоза, так как потовые железы новорожденных детей способны производить пот. 

Инновационные возможности Системы  включают специальные электроды / датчик держателей, которые позиционируются на конечности пациента перед ионофорезом. Держатели делают накладывание электродов простым и безопасным. Коллекторная  поверхность датчика надежно регистрируется со стимулированной областью кожи  и  давление при прикладывании датчика остается оптимальным.
Когда датчик прикреплен к пациенту, стимулированный пот анаэробно выделяется из потовых желез в микропроводящие ячейки в датчике, на дисплее появляется предупреждение оператора. Это обеспечивает непрерывное отображение общего содержания электролитов и начальную скорость потоотделения в ново поступившем поте в режиме реального времени. Общая концентрация электролита отображается в эквиваленте хлориду. Требует только 3 мкл пота. Улучшенные Пилогель ионтофоретические диски дают максимальную стимуляцию желез через 2,5 минуты ионофореза на 0,5 мА полного тока, что является желательным для безопасности и времени участия  новорожденных. 
Система  предназначена, как для новорожденных, так и для пациентов любого возраста.
Улучшенные диски:
     Повышенная концентрация пилокарпина
     Время Ионофореза  снизилось до 2,5 минут
     Буферный контроль  для предотвращения изменения рН
Технические спецификации
	Считывание
	128 х 64 графический ЖК-дисплей (без 
подсветки). Поддерживает до 8 строк из 18
 символов или цифр, с многоязычной 
поддержкой (английский, французский,
 немецкий и испанский).

	Звук 
	Сигнал оповещения и сигнал тревоги 

	Клавиатура 
	Клавиши ON, OFF, ВЫБОР и ВВОД.

	Подключение электродов 
	6-контактный разъем медицинских коннекторов
 для подключения  индукции / ячейки  
проводимости, кабеля.

	Электричество 
	Четыре щелочные батареи типа АА (NEDA 15A,
 IEC LR6).
Типичные твердотельные, защита от перегрузки
 по току замыкания.
Увеличенный срок службы батареи литиевого
 элемента составляет 75 лет.

	Контроль индукции пота 
	Текущий профиль контролируется для использо
вания с Пилогель Ионтофоретическими дисками
 с множественными отказоустойчивыми схемами
 для ограничения тока. Номинальный ток 0,5 
(± 0,02) мА в течение 2,5 мин (± 0,2 сек.) 
Максимально безопасный ток не более 5 мА.

	Часы реального времени
	± 2 минуты в год (аккумулятор резервный).

	Рабочая температура
	15 до 30 °C (59 до 86 °F).

	Температура хранения
	0 до 60 °C (32 до 140 °F).

	Размеры (В x Ш x Г)
	7.5 x 5 x 2 in (19.1 x 12.7 x 5.1 cm).

	Вес
	1.2 lb (0.5 kg).

	Чехол (вес с инструментом)
	13.5 x 10.5 x 4 in (34.3 x 26.7 x 10.2 cm)
4.0 lb (1.8 kg).

	Считывание проводимости 
	mmol/L (эквивалентно NaCl).

	Диапазон проводимости 
	3 до 200 mmol/L. *

	Погрешность 
	1% или менее от 25 до 150 ммоль / л (эквивалент
но NaCl).

	Начальная скорость пота
	0 до 50 g/m2/min.

	Калибровка 
	Единая точка автоматической калибровки при 
80 ммоль / л (эквивалентно NaCl) с помощью 
AC-081 калибровочной пластины.
* Раствор с проводимостью менее 3 ммоль / л,
 будет отображен на приборе  ≤ 3 ммоль / л
 (эквивалентно NaCl).




	шт
	1
	5 300 000
	5 300 000,00

	3
	Расходный набор
Диски ионтофореза для системы анализа пота в неонатальной диагностике
	 Пилогелевые диски для стимуляции потовых желез, 6 коллекторы пота, как промокашка  впитывает пот и  6 микро крышки, это все для работы приборчика Диски это небольшие (площадь поверхности составляет 2,5 см2) диски ионотерапии, которые вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные диски содержат концентрацию пилокарпина 1,5% для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионофореза примерно до 2,5 минут. Диски содержат достаточное количество глицерола для предоставления надежной защиты геля от повреждения, связанного с  случайным замораживанием
[image: ][image: ]Диски содержат тринатрийцитрат, прекрасное буферное вещество в кислотном диапазоне рН. Это сокращает анодное окисление геля во время ионофореза на 90%. В катоде, повышенный пилокарпин, который является хорошим буфером в умеренной щелочи рН, также сокращает накопление щелочи при ионофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении рН в геле. Каждая из указанных особенностей вносит в клад в безопасность процедуры. 
Корпус сенсора 
Цветной красный сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для соединения с красным держателем. Основой сенсора является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора,  формирующих корпус микропроводимости. 
 Расходный набор для  Системы анализа пота в неонатальной диагностике включает:
- 12 дисков 
- 6 сенсоров
	шт
	20
	220 000
	4 400 000,00

	 
	ИТОГО:
	
	
	
	
	12 690 000,00




Директор                                                              Нурбаев Р.М.
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