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 Объявление
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
           п.Отеген батыр                                                                                                     "04" декабря  2020 год.


1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области»
2.Юр.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
3.Факт.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
4. Место поставки товара:  ГКП на ПХВ «АРДКБ » ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
5. Сроки и условия поставки:  в течении 3 календарных дней с даты  получения заявки от Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности .
6.Сумма закупки: 12 000 000,00(Двенадцать миллионов) тенге 00 тиын.
7.Условия оплаты: Оплата производится после выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору и будет производится после выделения бюджетных средств. 
8. Способ проведения закупки: Запрос ценовых предложений, к способу запроса ценовых предложений (далее – объявление) прилагаются перечень закупаемых товаров  (Приложение №1).
9. Название объявления: Закуп медицинских изделий требующему сервисного обслуживания.
10. Срок начала приема заявок: 04 декабря 2020года
11.Срок окончания приема заявок: 11 декабря  2020 года 09 часов 00 минут
12.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11 декабря  2020 года 11 часов 00 минут
13. Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями, предусмотренными объявлением, проектом договора закупа, технической спецификацией закупаемых товаров.
14.Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 3-4 настоящих Правил. 
15. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:
-наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,
-наименование, адрес местонахождения организатора закупок,
-наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
16.  Решение об утверждении итогов закупа способом запроса ценовых предложений публикуется на интернет-ресурсе организатора закупок www.ardkb.kz
17. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295                  
 Директор                                                               Нурбаев Р.М.

Приложение №1
Перечень закупаемых товаров на 2020 год.
	№ лота
	Наименование
	Техническая характеристика
	Срок поставки товаров
	Ед.
изм
	кол-во
	Цена выделенная на каждый лот, тенге
	Общая сумма выделенная на каждый лот, тенге

	1
	Дигитайзер для получения медицинских радиологических изображений

	Универсальное устройство для компьютерной рентгенографии, предназначенное сканирования, обработки и стирания рентгенологических изображений с запоминающих пластин, интегрированных в кассеты.
Исполнение дигитайзера – настольное.
Дигитайзер имеет горизонтальный кассетоприёмник.
Программно-аппаратный комплекс полностью совместим со стандартом  DICOM.
Размеры и масса:
Габариты, не более: ширина 580 мм х глубина 700 мм х высота 
471 мм.
Вес, не более: 30 кг.
Разрешение получаемого изображения, не хуже:
Контрастное разрешение при сборе данных – 20 бит на пиксель.
Контрастное разрешение при выводе на процессор – 16 бит на пиксель.
Геометрическое разрешение для рентгенографии:
- 35х43 см – 3420 x 4218 пикселей
- 24х30 см – 2304 x 2885 пикселей
- 18х24 см – 1698 x 2280 пикселей
Производительность с разрешением 200 мкм:
- 35х43 см – не менее 60 кассет в час
- 24х30 см – не менее 78 кассет в час
- 18х24 см – не менее 94 кассеты в час
1 CR Hub (сетевой концентратор)
	в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика
	шт
	1
	5 000 000
	5 000 000,00

	2
	Рабочая станция для оптимизации радиологических изображений на базе персонального компьютера в комплекте с клавиатурой, мышью
	Аппаратное обеспечение станции обработки изображений (рабочее место лаборанта):
- ПК с процессором Intel Core i3 или выше;
- Жесткий диск – 500 ГБ или более;
- ОЗУ – 4 ГБ или более;
[bookmark: _GoBack]- Привод 16X CD–RW и DVD–RW;
- Встроенная сетевая карта 10/100/1000;
- Видеокарта высокоточная с высоким разрешением;
- Лицензионная ОС Windows;
- Монитор диагональю 19” дюймов;
- Поддержка разрешения – 1280 х 1024.
	в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика
	шт
	1
	5 000 000
	5 000 000,00

	3
	Программное обеспечение рабочей станции для оптимизации радиологических изображений на базе персонального компьютера,
Кассеты для запоминающих пластин,
Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений
	 Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений Функции ПО:
- Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость
Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0.- Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов.- Увеличение резкости изображения.- Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость).- Автоматическая нормализация изображения.- Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Форматы экспортируемых данных – DICOM, JPEG, XML (native DICOM).- Форматы импортируемых данных – XML (native DICOM).
- Настраиваемые кнопки интерфейса пользователя.- Высокая степень детализации в средостении.
- Четкое отображение губчатого вещества и кортикального слоя кости.- Сбалансированное представление как мягких тканей, так и перекрывающих их костных структур.- Визуализация малозаметных деталей в брюшной полости.- Отчетливое отображение имплантатов и поверхностей их контакта с костью.- Функция снижения лучевой нагрузки в педиатрии, позволяющая настроить параметры проведения исследования для любой из 5 возрастных групп (0 -1.5,1.6 - 5, 6 - 12, 13 -16, 17+) 
-Подключение к рабочему списку оборудования DICOM и прочим устройствам (номер исследования, разделенный рабочий список (текстовый файл), рабочий список xml, пользовательская программа, массив данных).- Коды протоколов РИС: получение типов исследований непосредственно из РИС и выбор типа исследования для оптимального рабочего процесса.1 комплект программного обеспечения для общей рентгенографии, включая:  - NX Premium-EL, NX Optiview, NX Precision Tools                                                                  1 лицензия для педиатрии NX Pediatric
- Допускается конфигурирование альтернативных параметров яркости, контраста и резкости.- Повышенная гибкость дает возможность диверсифицировать настройки обработки изображений (использовать различные параметры для латеральной и заднепередней (PA) проекций грудной клетки). - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам:- IHE, - DICOM 3.0
Кассеты с запоминающими пластинами (соответствие):
Размеры кассет с пластинами: 18х24 см – 1 шт., 24х30 см – 1 шт., 35х43 см – 1 шт.
	в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика
	шт
	1
	2 000 000
	2 000 000,00
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	12 000 000,00




Директор                                                              Нурбаев Р.М.
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