Объявление от 06.11.2023 года 
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Областная  детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области» объявляет о закупе медицинской технике на 2023 год (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений в с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110  (далее – Правила)

2.Юр.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
3.Факт.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
4. Место поставки товара:  ГКП на ПХВ «ОДКБ » ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
5. Сроки и условия поставки:  в течение 20 рабочих дней с даты подписания типового  договора с Заказчиком до 31.12.2023г 
6.Сумма закупки: см.приложение №1 
 7. Способ проведения закупки: Запрос ценовых предложений
8. Название объявления: Закуп медицинской техники на 2023год.
9. Срок начала приема заявок: с 06 ноября 2023года
10.Срок окончания приема заявок: Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, на 5 этаж в 505 кабинет до13 ноября  2023 года  09  часов 00 минут.
11.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:13 ноября  2023 года 11 часов 00 минут. 
12. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
13.Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 3 настоящих Правил. 
14. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок, наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика. 
15.  Решение об утверждении итогов закупа способом запроса ценовых предложений публикуется на интернет-ресурсе организатора закупок aodkb.kz
16. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295 

                   Директор                                                               Нурбаев  Р.М.
Приложение №1

	Для осуществления закупа медицинской техники необходимо от поставщиков анализы предельных цен на торговое наименование и техническую характеристику медицинской техники и заключение на соответствие характеристик технической спецификации на закуп медицинской техники.


Перечень закупаемых товаров на 2023г

	№ лота
	Наименование товара*
	Ед. измерения
	Кол-во, объем
	Цена за лот
	Сумма,  выделенная для закупок способом запроса ценовых предложений

	1
	Хирургический аспиратор
	шт
	3
	810 000
	2 430 000,00



	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Хирургический аспиратор

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Хирургический аспиратор
	Предназначен для аспирации различных биологических жидкостей (кровь, слизь, экссудат и т.д.).  Основной блок совмещён с тележкой на не менее 4 антистатических колесах, не менее 2 из которых оснащены тормозными механизмами.
Аспиратор разработан для длительного использования и легкой транспортировки, изготовлен из высокопрочного не проводящего электричество пластика. 
На передней панели расположены: кнопка включения питания, кнопка выбора режимов ножного переключателя, регулятор уровня аспирации, вакуумный индикатор и крепления аспирационных ёмкостей.
Максимальный объем всасывания: не менее 60 л/мин.
Режим работы – непрерывный.
Вес: не более 13 кг. 	
Размер: не более 463*850*425 мм.
Класс энергопотребления: не хуже IIA.
Предохранитель: не хуже F 1 x 4A L 250V.
Потребляемая мощность: не более 230 VA.
Поршневой привод аспиратора не требует специальных условий хранения и смазки. 
Силиконовые трубки и конический наконечник допустимо промывать водой с температурой не выше 60°C. Контейнер и крышку, силиконовые трубки и конический наконечник допускается обрабатывать в автоклаве, выполнив один цикл стерилизации при не менее 121°C (при относительном давлении не менее 1 бар – не более 15 минут).
[bookmark: _GoBack]Срок службы устройства: не менее 10000 -12000 часов работы.
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	2. 
	Емкость для санации 
	Автоклавируемая емкость с предохранительным клапаном, полностью выполненная из поликарбоната объёмом не менее 4000 мл.
Емкость прозрачная, с нанесенной на неё шкалой делений до не менее 4000 мл.
	2 шт.

	
	
	3. 
	Конический соединитель
	Соединитель двусторонний для подключения аспирационных трубок.
	1 шт.

	
	
	4. 
	Переключатель ножной
	Аппарат оснащен педальным управлением. Ножной переключатель подключается к разъёму на задней панели.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	5. 
	Набор трубок
	Трубки силиконовые автоклавируемые.
Диаметр: не более 8*14 мм.
	1 шт.

	
	
	6. 
	Антибактериальный фильтр
	Одноразовый антибактериальный фильтр изготовлен из гидрофобного материала, который препятствует прохождению жидкостей. 
Предназначен для защиты аспиратора от повреждений, вызванных попаданием жидкости внутрь.
Диаметр фильтра: не менее 64 мм.
Диаметр коннектора: не более 11 мм.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Температура в помещении: 10 – 40 °C 
Влажность в помещении: 20 – 85% 
Атмосферное давление: 800 – 1060 мм.рт.ст
Электропитание: 230 В / 50 Гц

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	в течение 20 рабочих дней с даты подписания типового  договора с Заказчиком до 31.12.2023г 
Адрес: Алматинская обл. Илийский р-н, пос. Отеген батыра, мкр.Куат, ул. Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. 
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.



Директор                                                              Нурбаев Р.М.
